**Бинокль FUJINON с roof-призмой 10x60HB**

Увидеть больше интересного во время охоты, наблюдения за природой и звездами.

Благодаря водонепроницаемости и ударопрочности эти бинокли идеально подходят для использования во время охоты, наблюдения за природой и звездами.

HB = Hunting Binocular (Бинокль для охоты).

Бинокли Fujinon серии HB (Hunting Binocular) разработаны, в первую очередь, для охотников и путешественников: водонепроницаемая конструкция и эргономичный дизайн в сочетании с многократно увеличенным изображением действительно высокого качества. Примечательно, что бинокли этой серии также успешно применяются для астрономических наблюдений.

Большой и удобный регулятор фокуса позволяет комфортно пользоваться биноклем даже в перчатках. Фокусировка обоих окуляров осуществляется поворотом колесика центральной фокусировки, расположенной на центральной оси бинокля, что позволяет быстро и легко настроить бинокль.

Защиту от царапин обеспечивает покрытие на основе фторида магния, износостойкого материала, устойчивого к тепловым и механическим нагрузкам.

Зеркальное покрытие отражающей поверхности пентапризмы этих моделей содержит высокий процент серебра, что позволяет повысить степень светоотражения. Результат – максимально естественная «картинка» с высоким контрастом.

- Прекрасная разрешающая способность, 10-кратное увеличение;

- Подходит для наблюдения на дальних расстояниях;

- Благодаря широким объективам более четкая и яркая картинка;

- Система центральной фокусировки для регулировки обоих окуляров бинокля одновременно поворотом колесика, расположенного на центральной оси бинокля. Удобно для наблюдения быстро движущихся объектов;

- Пентапризма (roof-prism);

- Увеличенное расстояние от окуляра до глаза позволяет комфортно вести наблюдение тем, кто носит очки;

- Антибликовое фазовое покрытие на отражающей поверхности призмы;

- Многослойное просветляющее покрытие линз для более яркого и контрастного изображения;

- Удобный, прочный и долговечный;

- В комплект входит крепление для штатива;

- Диапазон фокусировки от 5 м до бесконечности;

- Благодаря высококачественному алюминиевому корпусу он отлично защищен от различных внешних воздействий;

- Обрезиненный корпус;

- Водонепроницаемость, согласно американскому военному стандарту **MIL-STD 810** (Military Standard), регламентирующему уровень защиты оборудования от различных внешних воздействий (вибрация, влага, удары, температура и т.п.).

- Заполнен изнутри азотом для предотвращения запотевания линз;

- Бинокль работает в температурном диапазоне от +50°С до -10°С;

**В комплект входит:** бинокль + шейный ремешок, мягкий чехол, салфетка для оптики, крышки линз и окуляров, крепление для штатива.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **10X60HB** |
| Кратность увеличения | 10x |
| Диаметр объектива (мм) | 60 |
| Расстояние от окуляра до глаза (мм) | 19 |
| Действительное поле зрения | 6º |
| Поле зрения на расстоянии в 1000 м (м) | 105 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) | 6.0 |
| Сумеречное число (Twilight factor) | 24.5 |
| Минимальное расстояние фокусировки (м) | 5.0 |
| Регулировка расстояния между окулярами | 58-72 |
| Размеры Ш x В х Д (мм) | 155x270 |
| Вес (кг) | 1.6 |

**Электронно-лучевое покрытие EBC**

Компании Fujifilm удалось довести покрытие линз до совершенства. Запатентованное электронно-лучевое покрытие EBC устанавливает высочайшую планку качества в области многослойного покрытия оптических приборов, планку, которую будет очень трудно превзойти конкурентам. Поверхность каждой линзы обработана так, чтобы пропускать более 95 % входящего света. Это достигается путем испарения тщательно подобранных материалов с помощью электронно-лучевой пушки. Пушка нагревает материал до строго определенной температуры, обеспечивающей необходимую толщину слоя. Другим огромным преимуществом данной технологии является многократное повышение долговечности и ударостойкости. Даже продолжительное воздействие соленой воды не причиняет таким биноклям никакого вреда.